

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны города Заречного Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), от 21.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), постановлениями Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Планом основных мероприятий города Заречного Пензенской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2019 год, в целях улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых, распространения лучшего опыта их содержания, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г. Заречного **п о с т а н о в л я е т:**

1. Провести в период с 20 июня по 20 июля 2019 года смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области.

2. Создать городскую комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (далее – городская комиссия).

3. Утвердить состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (приложение №1).

4. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области (приложение №2).

5. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города Заречного, имеющих на ответственном хранении и содержании защитные сооружения гражданской обороны, в срок до 1 августа 2019 года направить в городскую комиссию (через муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г. Заречного) протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс (приложение №3).

6. Городской комиссии подвести итоги смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области, документы о результатах смотра-конкурса и фотоматериалы представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области.

7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного И.В.Дильмана.

Глава города О.В.Климанов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

городской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дильман Илья Владимирович | - | заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель комиссии; |
| БоровковДмитрий Геннадьевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного, заместитель председателя комиссии; |
| КотусоваВиктория Владимировна | - | ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного, секретарь комиссии; |
| Дементьев Эдуард Владимирович | - | исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного; |
|  |  |  |
| Кондратьев Геннадий Владимирович | - | главный инженер акционерного общества Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию); |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заречного

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны города Заречного Пензенской области

# 1. Общие положения

1. 1. Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений и организаций, эксплуатирующих убежища, к проверке на соответствие требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2. При проведении смотра-конкурса руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002
№583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты».

1. 2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
2. Основной целью смотра-конкурса является - сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечение требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению.
3. Задачи смотра-конкурса:
4. - выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;
5. - распространение передового опыта работы по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;
6. - выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
7. - обеспечение постоянного контроля за ведением учета защитных сооружений, их состоянием и использованием.

3. Условия проведения смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

2. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО (приложение), который утверждается соответствующим руководителем гражданской обороны, и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования;

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 №583);

- наличие документации и наглядных пособий.

Всего не более 15 фотографий.

1. 4. Подведение итогов смотра-конкурса

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с рекомендацией по проведению смотров конкурсов. Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО, имеющие наибольшее количество баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок.

При наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

Организации (а также должностные лица), защитные сооружения которых по сумме баллов заняли I-III места, могут быть поощрены по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области

Таблица

начисления штрафных баллов при выявлении недостатков в ЗС ГО

при проведении смотра-конкурса

| №п/п | Основные недостатки, снижающие готовность убежищ | Количество баллов, снижающих оценку состояния убежищ «штрафных» |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Правоустанавливающие, планирующие, организационно-технические и эксплуатационные документы** | **-** |
| 1.2. | Приказ о назначении ответственного должностного лица за содержание убежища и его предназначение в мирное время -отсутствует | 100 |
| 1.3. | Паспорт убежища с копией заверенных экземпляров поэтажного плана и экспликацией помещений |  |
| 1.3.1 | Разработан, но имеются недостатки | 5 |
| 1.3.2 | Не разработан | 20 |
| 1.4. | План приведения в готовность убежища к приёму укрываемых  |  |
| 1.4.1 | Разработан, утверждён, но не согласован | 10 |
| 1.4.2 | Не разработан | 50 |
| 1.5 | Планирующие, организационно-технические и эксплуатационные документы. Отсутствуют, не отработаны | за каждый документ |
| 1.5.1 | Журнал проверки состояния убежища | 10 |
| 1.5.2 | План убежища с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. | 10 |
| 1.5.3 | Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. | 10 |
| 1.5.4 | Список личного состава звена (группы) по обслуживанию убежища | 10 |
| 1.5.5 | Эксплуатационная схема систем вентиляции убежища | 10 |
| 1.5.6 | Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации убежища | 10 |
| 1.5.7 | Эксплуатационная схема электроснабжения убежища | 10 |
| 1.5.8 | Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования | 10 |
| 1.5.9 | Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты | 10 |
| 1.5.10 | Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами | 10 |
| 1.5.11 | Инструкции по противопожарной безопасности | 10 |
| 1.5.12 | Правила поведения укрываемых в убежище | 10 |
| 1.5.13 | Схема эвакуации укрываемых из очага поражения | 10 |
| 1.5.14 | Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище | 10 |
| 1.5.15 | Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования | 10 |
| 1.5.16 | Журнал учета обращения укрываемых за медицинской помощью | 10 |
| 1.5.17 | Журнал учета работы дизельной электростанции |  |
| 1.5.18 | Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции |  |
| 1.5.19 | Список телефонов |  |
| 1.6. | Отсутствуют договора на закладку в убежище медикаментов, продовольствия, изготовление недостающих нар на военное время | за каждый договор50 |
| **2.** | **Состояние ограждающих конструкций, входов, помещений, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов** |  |
| 2.1 | Нарушение обваловки, разрушение отмостки | 100 |
| 2.2 | Нарушение гидроизоляции, подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозабора, аварийных выходов) | 100 |
| 2.3  | Наличие протечек, подтёков, вздутий на стенах и перекрытиях | 30 |
| 2.4 | Наличие трещин на ограждающих конструкциях | 100 |
| 2.5 | Загромождение или захламлённость входов, аварийных выходов воздухозаборных и вытяжных каналов и оголовков | за каждый элемент -100 |
| 2.6 | Наличие отверстия и проема в ограждающих конструкциях, не предусмотренных проектом | 500 |
| 2.7 | Повреждение основных строительных конструкций, снижающие несущую способность ограждающих конструкций убежища | 200 |
| 2.8 | Планово-предупредительный ремонт убежища не проводится («Правила эксплуатации защитных сооружений ГО» раздел V табл.2) | 50 |
| 2.9 | Противовзрывные устройства: | за каждый элемент |
| 2.9.1 | Неисправны, установлены негерметично | 100 |
| 2.9.2 | Противовзрывные устройства отсутствуют | 300 |
| **3** | **Состояние дверей, ворот, ставень и механизмов задраивания** | за каждый элемент: |
| 3.1 | Неправильная установка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств | 100 |
| 3.2 | Неплотное прилегание к коменгсу | 50 |
| 3.3 | Неисправность механизмов задраивания | 50 |
| 3.4 | Ржавчина на защитно-герметических и герметических воротах, дверях, ставнях | 15 |
| 3.5 | Отсутствие регулировки, смазки в механизмах задраивания | 10 |
| 3.6 | Отсутствие разгружающих подставок под воротами, дверьми | 20 |
| 3.7 | Нерегулярное проведение осмотров оборудования (ежегодно), комплексных проверок (раз в три года) и регламентных работ.  | 50 |
| 3.8 | Уплотнительная резина на защитных устройствах | за каждый элемент: |
| 3.8.1 | Отсутствует полностью или частично | 50 |
| 3.8.2 | Наличие трещин или её окраска | 25 |
| 3.9 | Отсутствие маркировки на воротах, дверях, ставнях | 5 |
| 3.10 | Окраска ворот, дверей, ставень не соответствует требованиям | 15 |
| 3.11 | Отсутствие рукояток и маховиков на воротах, дверях и ставнях | 50 |
| **4.** | **Инженерно-техническое оборудование, системы****жизнеобеспечения** |  |
| 4.1 | *Система вентиляции* |  |
| 4.1.1 | Отсутствуют вентиляторы, двигатели к ним, редукторы ручных вентиляторов, фильтры-поглотители (ФП-300,ФПУ-200) | за каждый элемент 200 |
| 4.1.2 | Срок изготовления фильтров-поглотителей (ФП-300,ФПУ-200) более 20 лет | за каждый комплект60 |
| 4.1.3 | Неисправны вентиляторы | 200 |
| 4.1.4 | Ржавчина на фильтровентиляционном оборудовании (фильтры-поглотители, предфильтры, вентиляторы и т.п.) | 15 |
| 4.1.5 | Несоответствие покраски фильтровентиляционного оборудования, гермоклапанов, КИД, воздуховодов и труб требованиям «Правил эксплуатации ЗС ГО» раздел III п. 3.2.10, имеется коррозия  | 15 |
| 4.1.6 | Загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки маслом | 10 |
| 4.1.7 | Отсутствие фильтров ФЯР, ФЯП, предфильтров ПФП-1000 | 100 |
| 4.1.8 | Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей  | 50 |
| 4.1.9 | Отсутствие приборов измерения подпора и параметров воздушной среды (тягонапоромер, психрометр, термометр) | за каждый прибор10 |
| 4.1.10 | Отсутствует газопроводная трубка с запорным устройством для измерения подпора (подключения тягонапоромера) | 100 |
| 4.1.11 | Отсутствие заполненных кислородных баллонов (если требуются по проекту) | 200 |
| 4.1.12 | Регенеративные патроны РП и установки РУ-150/6 с истекшими сроками годности, а также их отсутствие (если требуются по проекту) | 200 |
| 4.1.13 | Гермоклапаны, установленные до и после фильтропоглотителей, не закрыты и не опечатаны | 10 |
| 4.1.14 | Гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 |
| 4.1.15 | Не соблюдаются правила содержания и хранения регенеративных установок (при их наличии)  | 100 |
| 4.1.16 | Не соблюдены правила монтажа фильтро-поглотителей | 20 |
| 4.1.17 | Неисправны клапаны избыточного давления | 20 |
| 4.1.18 | Порывы, негерметичность воздуховодов | 20 |
| 4.1.19 | Техосмотр, проверка и техобслуживание фильтровентиля-ционного оборудования проводятся несвоевременно («Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» раздел IV п.4.3, 4.4) | 50 |
| 4.1.20 | Отсутствие маркировки на вентиляторах, ГК, КИД | за каждый элемент - 5 |
| 4.1.21 | Отсутствие рукояток, маховиков на гермоклапанах | 20 |
| 4.1.22 | Герметичность убежища не обеспечена. Величина подпора меньше чем предусмотрено проектом, или же отсутствие акта проверки убежища на герметичность (раз в три года) | 3000 |
| 4.1.23 | Отсутствует Инструкция по оценке герметичности убежища (расчёт для конкретного убежища) | 50 |
| 4.2 | *Система водоснабжения*  | за каждый элемент: |
| 4.2.1 | Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода | 60 |
| 4.2.2 | Отсутствие емкостей для воды | 200 |
| 4.2.3 | Отсутствие системы разбора воды | 50 |
| 4.2.4 | Несоответствие наличия требуемых вентилей для раздачи воды (1 кран на 300 укрываемых) | 10 |
| 4.2.5 | Нерегулярная промывка ёмкостей для воды | 10 |
| 4.2.6 | Отсутствие теплоизоляции на ёмкостях для воды, для проточных емкостей по которым циркулирует водопроводная вода | 100 |
| 4.2.7 | Отсутствие водомерных стекол на ёмкостях для воды | 50 |
| 4.2.8 | Неисправность задвижек, кранов | 50 |
| 4.2.9 | Неисправность насосов | 200 |
| 4.2.10 | Наличие ржавчины на приборах, ёмкостях в системе водоснабжения | 15 |
| 4.2.11 | Несоответствие покраски системы водоснабжения «Правилам эксплуатации ЗС ГО» раздел III п. 3.2.10 | 15 |
| 4.2.12 | Нерегулярное проведение осмотров, проверок и регламентных работ на системе водоснабжения | 50 |
| 4.2.13 | Отсутствие маркировки насосов, задвижек, кранов | за каждый элемент - 10 |
| 4.2.14 | Отсутствие рукояток, маховиков на задвижках, кранах | за каждый элемент - 10 |
| 4.3 | *Система канализации* | за каждый элемент: |
| 4.3.1 | Отсутствие фекальных насосов, фекальных резервуаров, отключающих задвижек | 200 |
| 4.3.2 | Неисправность фекальных насосов, отключающих задвижек | 200 |
| 4.3.3 | Отсутствие кранов, унитазов, раковин, писсуаров, смывных бачков | 60 |
| 4.3.4 | Неисправность кранов, унитазов, раковин, писсуаров, смывных бачков | 20 |
| 4.3.5 | Используются в мирное время аварийные резервуары для фекалий | 100 |
| 4.3.6 | Задвижки на аварийных резервуарах для фекалий не закрыты | 50 |
| 4.3.7 | Наличие ржавчины на приборах, емкостях и трубах системы | 15 |
| 4.3.8 | Унитазы, смывные бачки не законсервированы | 5 |
| 4.3.9 | Санузлы, не используемые в мирное время, не закрыты, не опечатаны | 10 |
| 4.3.10 | Несоответствие покраски системы канализации «Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» раздел III п. 3.2.10 | 15 |
| 4.3.11 | Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на системе канализации | 50 |
| 4.4 | *Система электроснабжения* | за каждый элемент: |
| 4.4.1 | Дизельная электростанция в нерабочем состоянии. | 500 |
| 4.4.2 | Отсутствует оборудование для запуска ДЭС | 200 |
| 4.4.3 | Оборудование для запуска ДЭС не комплектно (АКБ не заряжены, отсутствие топливного масла) | 100 |
| 4.4.4 | ДЭС не законсервирована | 50 |
| 4.4.5 | Отсутствие теплоизоляции на выхлопной трубе от ДЭС  | 50 |
| 4.4.6 | ДЭС законсервирована с нарушением требований | 20 |
| 4.4.7 | Отсутствие экспликационно-технической документации для ДЭС | 10 |
| 4.4.8 | Отсутствуют электроосветительные приборы | 5 |
| 4.4.9 | Отсутствуют электровыключатели освещения | 5 |
| 4.4.10 | Отсутствуют электровыключатели (рубильники) включения агрегатов | 50 |
| 4.4.11 | Неисправность электроснабжения: осветительного | 100 |
| 4.4.12 | Неисправность силового электроснабжения | 200 |
| 4.4.13 | Наличие ржавчины на электрооборудовании | 15 |
| 4.4.14 | Отсутствие заземления на электрооборудовании | 50 |
| 4.4.15 | Окраска электрооборудования не соответствует требованиям | 15 |
| 4.4.16 | Отсутствие маркировки на эл. пускателях, эл. вентиляторах | за каждый элемент - 5 |
| 4.4.17 | Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на системе энергоснабжения | 50 |
| **5** | **Связь и оповещение** |  |
| 5.1 | Отсутствует линия телефонной связи: |  |
| 5.1.1. | - городской сети | 250 |
| 5.1.2. | - местной сети (при её наличии в организации) | 50 |
| 5.2 | Система связи не работает: |  |
| 5.2.1 | - городская | 150 |
| 5.2.2 | - местная (при её наличии в организации) | 30 |
| 5.3 | Отсутствует радиолиния | 100 |
| 5.4 | Радиолиния не работает | 50 |
| 5.5 | Отсутствуют радио динамики в помещениях убежища | за каждую точку - 20 |
| 5.6 | Нерегулярное проведение осмотров, проверок, регламентных работ на сетях связи и оповещения | 50 |
| **6.** | **Противопожарное состояние** | **-** |
| 6.1 | Наличие отделки помещений сгораемыми материалами | за каждое помещение 100 |
| 6.2 | Отсутствуют средства пожаротушения:- огнетушитель углекислотный – 1 на 300м2- ящик с песком – 1 на 300м2- передвижная углекислотная установка – 1 на ДЭС- асбестовое покрывало – 2 на ДЭС | за каждую позицию, прибор - 20 |
| 6.3 | Сроки использования средств пожаротушения истекли | за каждый прибор - 10 |
| 6.4 | Средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии | за каждый прибор- 20 |
| 6.5 | Помещения расположения регенеративной установки, кислородных баллонов захламлены, наличие (хранение) в данных помещениях запрещенных материалов | за каждое помещение- 100 |
| 6.6 | Помещение расположения регенеративной установки, кислородных баллонов не закрыто и не опечатано | за каждое помещение-50 |
| 6.7 | Отсутствуют средства автоматического пожаротушения (по норме) | 200 |
| 6.8 | Средства автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии (где положено) | 100 |
| 6.9 | Отсутствует вытяжная вентиляция для дымоудаления (по норме) | 100 |
| 6.10 | Неисправность вытяжной вентиляции для дымоудаления | 100 |
| **7.** | **Использование** **убежища в мирное время для нужд организации** | **-** |
| 7.1 | Убежище не используется для нужд организации и /или/ обслуживания населения | 50 |
| 7.2 | Не выполняются требования, предъявляемые к помещениям конкретного назначения, в целях которого используется убежище | 100 |
| 7.3 | Произведён демонтаж оборудования в целях расширения площадей | 250 |
| 7.4 | Не выполняются требования по загрузке помещений убежищапри его использовании по двойному предназначению (перезагрузка) | за каждое помещение - 200 |
| 7.5 | Захламленность, загруженность территории вокруг входов и аварийных выходов в убежище  | 100 |
| 7.6 | Захламленность, загруженность выходов, тамбуров помещений убежища. Не обеспечен свободный доступ в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию | за каждое помещение - 100 |
| **8.** | **Готовность убежища к использованию по прямому предназначению** |  |
| 8.1 | Пути движения укрываемых к убежищу не обозначены, отсутствуют трафареты, указатели | 200 |
| 8.2 | На входах в убежище нет трафарета с указанием места хранения ключей (Приложение №4 «Правил эксплуатации ЗС ГО») | 300 |
| 8.3 | Хранение ключей от убежища организовано с нарушением установленного порядка | 300 |
| 8.4 | Не выполняются требования, обеспечивающие пригодность помещений и всего убежища к приему укрываемых в установленные сроки (использования по прямому предназначению, материальные ценности хранятся без стеллажей, не определён порядок и силы приведения убежища в готовность к приему укрываемых) | за каждое помещение - 100 |
| 8.5 | Формирование по обслуживанию убежища не создано | 300 |
| 8.6 | Формирование по обслуживанию убежища создано с нарушением требований инструкции (в зависимости от вместимости убежища) (Приложение №1 «Правил эксплуатации ЗС ГО») | 100 |
| 8.7 | План приведения в готовность звена, группы по обслуживанию убежища: |  |
| 8.7.1 | Разработан, но имеются недостатки | 20 |
| 8.7.2 | Не разработан | 150 |
| 8.8 | Личный состав звена, группы по обслуживанию убежища недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению убежища в готовность к приёму укрываемых | 150 |
| 8.9 | Не оборудованы рабочие места постов (звеньев) звена, группы по обслуживанию убежища | за каждый пост30 |
| 8.10 | Звено, группа по обслуживанию убежища инвентарём и оборудованием не укомплектованы (Приложение № 2 к разделу V п.1.5 «Правил эксплуатации ЗС ГО») | за каждую позицию -10 |
| 8.11 | Отсутствие инвентаря, приборов, имущества, инструмента и ремонтных средств, необходимых для убежища (Приложение № 18 к разделу 6 п. 6.1.1 «Правил эксплуатации ЗС ГО») | за каждую позицию 5 |
| 8.12 | Наличие, оборудование помещения для хранения продуктов в ЗС ГО (до 150 чел. укрываемых площадь – 5м2, на каждые 150 укрываемых сверх 150 чел. площадь увеличивается на 3м2): |  |
| 8.12.1 | Помещение имеется, но не соответствует площадь | 20 |
| 8.12.2 | Помещение отсутствует, не предусмотрено | 100 |
| 8.12.3 | Комната не оборудована стеллажами | 30 |
| 8.12.4 | Отсутствие инвентаря и принадлежностей (Приложение № 18 «Правил эксплуатации ЗС ГО») | за каждую позицию - 10 |
| 8.13 | Отсутствие нар для укрываемых - для 100% укрываемых | 100 |
| 8.13.1 | Частичное отсутствие нар для укрываемых в зависимости от % укрываемых. При отсутствии 10% от потребности | 10 |
| 8.14 | Наличие, оборудование комнаты медицинского пункта (для убежищ вместимостью 900 и более человек – площадь 9м2, для убежищ более 1200 укрываемых площадь медицинского пункта увеличивается на 1м2 на каждые 100 укрываемых): |  |
| 8.14.1 | Имеется, но площадь не соответствует требованиям | 20 |
| 8.14.2 | Комната не оборудована | 30 |
| 8.14.3 | Комната отсутствует (не предусмотрена) | 100 |
| 8.14.4 | Отсутствуют (не предусмотрены) санитарные посты (в ЗС ГО на 900 и более укрываемых в дополнение к медицинскому пункту) | за каждый пост  30 |
| 8.15 | Отсутствует (не предусмотрен) санитарный пост (площадь – 2м2 на ЗС ГО до 500 чел.) | 100 |

По итогам проверки состояния всех вопросов с учетом недостатков - начисленных штрафных баллов определяется общее количество оценочных баллов (3000 - \_\_\_\_\_ штрафных баллов =\_\_\_\_ оценочных баллов).

Результаты проверки по каждому убежищу отражаются в протоколе проверки состояния убежища, представленного на смотр-конкурс, с приложением фотоматериалов, отражающих реальное состояние отдельных элементов убежища.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРОТОКОЛ № \_\_**

**проверки состояния убежища инв. №\_\_\_\_\_-58 представленного на смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны**

**и их готовность к приёму укрываемых**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  |
|  | фамилия, имя, отчество, должность |
| Заместитель председателя комиссии |  |
|  | фамилия, имя, отчество, должность |
| Члены комиссии: |  |
|  | фамилия, имя, отчество, должность |
|  |  |
|  | фамилия, имя, отчество, должность |

установила:

Балансодержателем (собственником, арендатором) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 наименование организации

предъявлено к смотру конкурсу убежище №\_\_\_\_\_-58, введенное в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_\_ году.

Согласно проекту убежище ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.)

В мирное время используется как \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № \_\_\_\_\_\_ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

| **№ п/п** | **Перечень вопросов, входящих в порядок осмотра и оценки состояния убежища ГО** | **Отмеченные (выявленные) недостатки** | **Количество** **баллов, снижающих оценку состояния убежища ГО** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Правоустанавливающие, планирующие, организационно-технические и эксплуатационные документы** |
|  | *Паспорт убежища* | *Отсутствует копия поэтажного плана и экспликация помещений* | 5 |
|  | *И так далее…* |  |  |
| **2.** | **Состояние ограждающих конструкций, входов, помещений, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов** |
|  | *Стены и перекрытия* | *Наличие протечек, подтёков, вздутий*  | 30 |
|  | *И так далее…* |  |  |
| **3.** | **Состояние дверей, ворот, ставень и механизмов задраивания убежища** |
|  |  |  |  |
| **4.** | **Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения убежища** |
| 4.1 | Система вентиляции: |  |  |
|  | *Вентиляторы* | *Неисправны*  | 200 |
|  |  |  |  |
| 4.2 | Система водоснабжения: |
|  | *Ёмкости для воды* | *Нерегулярная промывка*  | 10 |
|  |  |  |  |
| 4.3 | Система канализации: |
|  |  |  |  |
| 4.4 | Система электроснабжения: |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Связь и оповещение** |
|  |  |  |  |
| **6.** | **Противопожарное состояние** |
|  |  |  |  |
| **7.** | **Использование убежища в мирное время для нужд организации** |
|  |  |  |  |
| **8.** | **Готовность убежища к использованию по прямому предназначению** |
|  |  |  |  |
| **Всего баллов, снижающих оценку состояния убежища ГО:** |  |

Исходя из первоначальной «условной» оценки убежища в 3000 баллов, наличия недостатков, выявленных в ходе осмотра и начисления \_\_\_\_\_\_\_\_\_ штрафных баллов

(3000 - \_\_\_\_\_\_ штрафных баллов)

**Состояние убежища оценивается на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов**.

кол-во

**Вывод: Убежище инв. №\_\_\_\_\_\_\_-58 «готово» (или «ограничено готово») к приему укрываемых в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | подпись |  | Ф.И.О. |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | подпись |  | Ф.И.О. |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | подпись |  | Ф.И.О. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лист согласования

к постановлению Администрации ЗАТО города Заречного

«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|  | Руководитель аппарата | В.С.Узбеков |  |  |
|  | Администрация, начальник отдела контроля и управления делами | Н.А.Безбабнова |  |  |
|  | Администрация, заместитель Главы Администрации | И.В.Дильман  |  |  |
|  | Администрация, советник Главы города | В.Н.Кривов |  |  |
|  | Администрация, и.о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики | Э.В.Дементьев |  |  |
|  | АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», главный инженер | Г.В.Кондратьев |  |  |
|  | Управление городского развития и проектной деятельности, заместитель директора | О.Е.Журавлев |  |  |
|  | МУ «Правовое управление», директор | С.А.Савин  |  |  |
| Исполнитель | МКУ «Управление гражданской защиты», и.о. директора | С.Г.Соколов |  |  |

Обоснование

к проекту постановления Администрации ЗАТО города Заречного

«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области»

Настоящее постановление разработано в целях проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны города Заречного Пензенской области и в соответствии со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.

Директор МКУ «Управление Д.Г.Боровков

гражданской защиты»